## Управление

Набор действий в меню «Управление» меняется в зависимости от типа аппарата и выбранного режима совместимости (см. Таблицы 1.1.1-1.1.7).

Таблица 1.1.1. Меню «Управление» в Р400М. Режим совместимости АВАНТ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| 2-х концевой вариант | | | |
| Пуск налад. выкл | 0x72 | 9 |  |
| Пуск налад. вкл. | 0x72 | 8 |  |
| Сброс своего | 0x72 | 1 |  |
| Сброс удаленного | 0x72 | 2 |  |
| Пуск удаленного | 0x72 | 4 |  |
| Вызов | 0x72 | 7 |  |
| АК автоматическ. | 0x8A | 1 | Ускоренный автоматический |
| АК ускоренный | 0x8A | 3 |  |
| АК выключен | 0x8A | 4 |  |
| 3-х концевой вариант | | | |
| Пуск налад. выкл | 0x72 | 9 |  |
| Пуск налад. вкл. | 0x72 | 8 |  |
| Сброс своего | 0x72 | 1 |  |
| Сброс удаленн. 1 | 0x72 | 2 | В зависимости от номера своего, остаются номера удаленных аппаратов. |
| Сброс удаленн. 2 | 0x72 | 3 |
| Сброс удаленн. 3 | 0x72 |  |
| Сброс удаленных | 0x72 |  |  |
| Пуск удаленн. 1 | 0x72 | 4 | В зависимости от номера своего, остаются номера удаленных аппаратов. |
| Пуск удаленн. 2 | 0x72 | 5 |
| Пуск удаленн. 3 | 0x72 |  |
| Пуск удаленных | 0x72 | 6 |  |
| Вызов | 0x72 | 7 |  |
| АК автоматическ. | 0x8A | 1 | Ускоренный автоматический |
| АК ускоренный | 0x8A | 3 |  |
| АК выключен | 0x8A | 4 |  |

Таблица 1.1.2. Меню «Управление» в Р400М. Режим совместимости ПВЗ-90.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 1.1.3. Меню «Управление» в Р400М. Режим совместимости АВЗК-80.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 1.1.4. Меню «Управление» в Р400М. Режим совместимости ПВЗУ-Е.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| 2-х концевой вариант | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3-х концевой вариант | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 1.1.5. Меню «Управление» в Р400М. Режим совместимости ПВЗЛ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| Пуск налад. выкл | 0x72 | 9 |  |
| Пуск налад. вкл. | 0x72 | 8 |  |
| Сброс своего | 0x72 | 1 |  |
| Сброс АК | 0x72 | 2 |  |
| Пуск АК свой | 0x8A | 6 |  |
| Пуск АК удаленн. | 0х72 | 5 |  |
| Пуск ПРД | 0х72 | 6 |  |
| Вызов | 0x72 | 7 |  |
| АК нормальный | 0x8A | 1 | ??? только переключатель |
| АК односторонний | 0x8A | 5 | ??? только переключатель |
| АК выключен | 0x8A | 4 |  |

Таблица 1.1.6. Меню «Управление» в РЗСК.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| Пуск налад. выкл | 0x72 | 9 |  |
| Пуск налад. вкл. | 0x72 | 8 |  |
| Сброс своего | 0x72 | 1 |  |

Таблица 1.1.7. Меню «Управление» в К400.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действие | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| Сброс своего | 0x72 | 1 |  |

## Автоконтроль

Возможность управления АК есть только в **Р400М**, в РЗСК и К400 она отсутствует.

Смена режимов работы АК осуществляться:

* переключателем на блоке БВП
* с клавиатуры в начальном уровне меню
* с помощью пункта меню «Управление».

### Переключатель на блоке БВП

Переключатель на блоке БВП работает только в режиме совместимости с ПВЗЛ. Им задается режим «Нормальный», либо «Односторонний».

### Клавиатура

С клавиатуры работа с АК происходит только в начальном уровне меню.

При нажатии на кнопку в блок БСП отправляется команда с дополнительным кодом действия Код команды и действие зависит от установленного режима совместимости (см. Таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1. Команды и коды действий, при работе с клавиатурой

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопка | Совместимость | Код  команды | Код действия | Комментарий |
| Удал. Пуск АК | АВАНТ | 0x72 | 10 |  |
| ПВЗ-90 |  |  |
| АВЗК-80 |  |  |
| ПВЗУ-Е |  |  |
| ПВЗЛ | 0x72 | 5 |
| Режим АК | АВАНТ | 0x72 | 11 |  |
| ПВЗ-90 |  |  |
| АВЗК-80 |  |  |
| ПВЗУ-Е |  |  |
| ПВЗЛ | 0x72 | 11 |
| Сброс АК | АВАНТ | 0x72 | 2 |  |
| ПВЗ-90 |  |  |
| АВЗК-80 |  |  |
| ПВЗУ-Е |  |  |
| ПВЗЛ | 0x72 | 2 |
| Пуск АК | АВАНТ | 0x8A | 6 |  |
| ПВЗ-90 |  |  |
| АВЗК-80 |  |  |
| ПВЗУ-Е |  |  |
| ПВЗЛ | 0x8A | 6 |

### Пункты меню «Управление»

Набор действий работы с АК в меню «Управление» меняется в зависимости от выбранного режима совместимости (см. пункт 1.1).